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一、分布式存储
1.存储类型：分布式存储
2.品牌规格：为保障后续产品的连续性，分布式存储拥有自主知识产权，硬件平台需满足平均无故障时间MTBF≥200000小时	Comment by 强子: 	Comment by 强子: 
3. 硬件配置要求：本次配置存储节点控制器1个；每个节点控制配置不少于2颗处理器，单颗处理器内核≥12，内存≥256G DDR5，系统盘≥2*960GB SSD，加速&元数据盘≥4 * 3.2TB NVME SSD ，业务数据盘 ≥10块8TB 企业级 磁盘，业务网口≥4个10/25Gb以上（含配套模块），配备冗余风扇、冗余电源，海量全对称。
4.软件许可要求：提供对应节点分布式存储许可，可与院内现有同架构分布式存储节点融合成统一存储资源池，进行数据重构期间，确认数据无丢失，保证业务不中断，应用响应不影响。 
5. 系统架构：采用集群架构，单一集群支持≥1024个节点；基于全对称分布式架构的存储软件，构筑在通用服务器硬件之上，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性；无中心节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。支持软硬件解耦，支持第三方硬件平台。
6.存储协议：支持iSCSI、NFS、SMB（CIFS）、FTP、S3等存储协议；出于安全性考虑、不得在业务节点上安装文件系统私有客户端软件；支持使用操作系统内置的NFS、SMB、FTP客户端软件或工具访问存储集群中的数据。
7.数据保护：支持副本和EC纠删码两种存储策略，支持数据2-6副本的存储策略和自定义的 K+M纠删码存储策略。
8. 存储内部网络：支持10GE、25GE、40GE、100GE、200GE等以太网络。支持56G、100G、200G IB组网，组网架构需实现全冗余，消除单点故障；内部网络采用多链路聚合技术，无需网络管理员做任何配置管理操作，即可高效利用后端网络所有链路带宽，同时具有冗余功能。
9. 数据互通：文件对象协议数据互通，文件和对象为同一份数据，无需在不同池间复制数据。从文件写入数据立即可从对象读出，从对象写入数据立即可从文件读取，均无延迟。
10. 异构组建文件系统：支持异构架构节点混合部署，同一文件系统支持 x86、AArch64 架构节点接入，兼容多架构客户端挂载访问。
11. RDMA支持：前后端网络均支持RDMA技术，全路径实现高性能低延迟存取网络。
12.SMB、NFS访问优化：支持使用多条普通的以太网链路“聚合”出更高的性能，无需网络管理员在前端网络上做特殊配置，即可高效利用多个以太网链路提供更高带宽；统一权限模型：SMB（CIFS）、NFS、FTP、S3共享时支持统一权限模型控制所有数据的访问权限，支持兼容Windows权限模型的ACL；支持对文件/目录设置多种ACL权限管理（读, 写, 追加, 读扩展属性, 修改扩展属性, 读ACL, 修改ACL, 删除子文件, 删除, 更改属主）。
13. QoS：支持配置QoS流量控制功能，可以对用户和客户端限制带宽和IOPS，可对共享限制带宽和IOPS 
14. 数据分层：支持数据分层功能，同一文件系统内支持闪存盘层与机械盘层，支持按照自定义策略进行数据自动迁移。
15.用户管理：支持灵活创建本地用户并分组，支持一个本地用户可同时归属一个主组与多个附属组；支持AD域用户接入，文件夹共享时针对AD域用户或用户组设置共享权限。
16. 数据备份：支持快照，可以按照自定义策略自动创建快照。支持回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除。
17.高可用性：提供配套存储高可用软件，存储高可用软件功能要求：
（1）配置项目需求可用容量的连续数据保护，配置不限客户端数量和多副本数量管理。
（2）面向各种类型应用服务器（物理机、虚拟机、存储）提供有代理备份，实现整机一体化数据持续保护，操作系统、应用程序、应用配置等数据无需单独备份；agent（windows/linux）安装部署支持无需重启；备份过程无需在客户端挂载硬盘或者其他介质；
（3）创建策略向导内选择智能推荐或策略模板即可完成快速配置，也可通过高级选项进行自定义；
（4）支持基于块级持续数据保护，磁盘容量、属性、权限等完全保持一致，最小数据同步间隔可达秒级；
（5）支持按需选择磁盘备份；支持全备过程暂停：用户可以在客户端进行全量数据同步过程中，暂停作业，重启启动后续传；
（6）具备备份策略推演功能，预测未来两周内的备份任务所需的存储空间，支持手动删除备份集以释放宝贵的存储空间功能。
（7）支持失败后自动发起全备：用户可对备份作业设置在作业报错后是否自动重启备份作业。
（8）提供备份任务推演功能，展示未来所有备份任务的运行情况，包括备份时间窗、备份开始时间、备份结束时间等内容，通过自动平铺和鼠标拖拽方式合理调整备份任务，使其保持在最优区间内运行；
（9）支持备份客户端自动发现；支持备份客户端断网自动重连并自动续传；
（10）支持灵活自定义用户权限角色，对用户进行功能模块授权管理：备份任务查看、新建、编辑、删除等；原机／异机恢复功能；报表功能查看、导入导出。
（11）客户端兼容 Windows 2008R2/2012/2016/2019；RedHat/CentOS 6/7/8；Suse 11/12/13/14/15；Ubuntu 16/17/18/19/20；Kylin V4/V10；欧拉 2.0 sp8等主流操作系统 ；
（12）提供可视化仪表盘，对产品运行情况进行综合展示（包含但不限于）：客户端备份历史作业趋势；CPU、内存、存储使用情况。
18.应用数据保护功能：支持应用数据备份，可将应用数据快速备份到本地和远程，TB级数据备份和恢复窗口仅分钟级。备份数据在备份设备上可以可以直接用于开发、测试、报表应用。数据克隆不占用额外的生产数据空间。
19. 节点扩容：支持单节点起步部署，单节点下支持纠删码；可在线扩容至完整分布式集群，扩容无需整体数据迁移、业务不中断；新增节点接入网络上电后自动识别纳管，无需复杂初始化配置。
20. 资源管理: 支持图形化管理界面，且图形化管理界面应为中文操作界面，能够监控存储使用状态、异常状态、性能状态。实时监控各种资源（CPU、内存、硬盘、网络）的各种性能指标（IOPS、带宽、平均时延等），并可调阅历史性能数据。
二、资源扩容服务
1、本次所扩容内存规格：32根，单根容量≥64G ，DDR4-3200内存，总扩容容量≥2048GB，增加的内存条必须和现有设备兼容，若因扩容时出现内存槽位不够的情况需用高容量产品替换低容量内存，以满足扩容要求，替换产品所产生的额外费用由供货商承担；否则我院有权拒绝验收，并保留追究责任的权利。
2、所投产品必须100%兼容原有产品，提供本项目内存资源池扩容，供应商一旦成交，要求于供货时提供在线扩容实施详细的技术方案。

