[bookmark: _GoBack]乳腺治疗系统（治疗仪）
采购技术参数需求及商务要求
技术参数：
一、控制系统：
1、基于数字化智能操作系统平台，设备功能可随控制系统软件免费升级，系统具备远程联网功能，可实现远程设备功能自检并远程故障修复（需要医院依规核准合法上网）；
2、系统全部数据可无线传输至外存储器备份，避免设备故障造成的患者记录丢失；
3、具备扩展编程功能，可增加通用性自定义治疗方案，本机存储并随时调用；
4、设备系统内置操作培训视频，可随时观看学习；
二、设备功能：
1、具备数字化患者治疗登记与记录存储功能，可实现汉字实名录入；
2、可根据患者临床诊断，由主诊医生创建以患者本人姓名为标题的治疗方案，存储于本机，在患者治疗时随时调取使用；专用乳腺导管灌注辅助程序；
3、所有患者治疗记录与治疗参数均可经蓝牙无线导出，为临床总结或者研究工作提供必要基础数据条件；
4、独立双治疗单元，工作互不干扰，支持4个治疗端口同时输出；
5、系统界面显示；患者信息，治疗倒计时，当前治疗通道，治疗力度，治疗模式等；
三、触控屏与交互式操作：
1、采用独立芯片控制的高清触控屏，所有设备操作均可视化触控完成，简便直观；
2、汉字、字母、数字、特殊符号均可输入，可播放操作培训视频，设备操作无需外接物理控制键盘或者落后易损的薄膜按键；
3、TFT-LCD背光液晶；≥17 英寸，亮度极限值>250cd/㎡；可视角度：85/85/80/80；
四、治疗电极片：
1、自粘性电极，磁性链接不漏电，贴合舒适，治疗安全，可更换，专人专用，避免交叉感染；
2、电极片由主机生产商生产，有独立医疗器械注册备案资质；
五、电气参数
1. 等效负载：1kΩ电阻；输入功率：≤60VA；输出电压(r.m.s) ＜50V；
2. 输出电流(r.m.s) ≤50mA；脉冲幅度（单向峰值）：最小0V～10V最大40V～60V；
3. 脉冲宽度：0.1ms～0.2ms；脉冲频率≤120Hz；
4. 治疗输出强度分级调节：0级 - 80级；



商务要求：
1、本项目预算金额为48万元，最高限价48万元，报价不得超出最高限价，否则报价无效。
2、所有参数需进行对应响应，提供需求参数偏离表，缺漏、不提供则认定为响应无效。
3、响应产品须列明品牌、生产厂家、型号。
4、成交供应商需缴纳履约保证金（按成交金额的按5%缴纳，中小微企业按成交金额的按2%缴纳（需提供中小微企业证明）），在承诺的质保期期满后无息退还给成交供应商。
5、报价包括各种税金、运输费、搬运费（运至院方指定的楼层和科室）、材料费、人工费、调试安装费等一切费用。
6、成交供应商保证向采购人提供的货物是全新、完整、未使用过的，说明书和合格证等相关证书必须完整，产品的品牌型号需按成交供应商承诺的执行，成交供应商若提供的产品不符合参数要求、品牌型号不一致、相关证书缺失或有质量问题，采购人有权拒收并有权要求供应商更换，产生的费用由成交人承担。
7、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于3年，自产品验收合格并能正常使用之日算起。如响应文件中提供产品生产厂家对质保期的承诺，与供应商承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。 
8、售后服务：成交供应商提供7*24小时售后服务，质保期内产品出现故障，在接到电话通知后，2小时内做出响应（远程解决或做出预备维护动作），24小时内到达维修现场。一般问题应在24小时内解决，否则须在采购人允许的迅速解决的问题的期限（即接到采购人通知后的24小时内）后二个工作日内提供与原产品技术参数要求相同或高于原产品技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。重大问题或其它无法迅速解决的问题应在五个工作日内解决，供应商在接到采购人通知后拒不响应或解决故障的，采购人有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由供应商承担。
9、成交供应商需提供设备配套软件的终身升级服务且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。如设备需要对接医院HIS、PACS、LIS，或其他采购人认为需要对接的相关信息化系统，成交供应商须配合采购人完成相关对接工作，且所涉及的接口费用一律由成交供应商承担。
