
手持移动护理终端（PDA）参数

1、 项目概况
（1） [bookmark: OLE_LINK21]采购单位：中山大学附属第一医院广西医院
（2） 项目名称：手持移动护理终端（PDA）
（3） 项目地点：广西壮族自治区南宁市青秀区佛子岭路3号
（4） 采购预算：9万元
（5） 采购上控价：9万元
（6） 数量：15台
（7） 采购方式：院内谈判

2、 资质要求
（1） 具有国内独立法人资格，注册经营范围满足本项目内容的供应商。
（2） 对在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝参与本项目活动（提供网页查询截图并加盖公章）。
（3） 本项目不接受联合体报名。


3、 参数要求
说明：带“▲”号的参数内容为实质性要求和条件，是必须满足的参数，否则被视为无效投标。
	[bookmark: _GoBack]序号
	参数
	招标技术要求

	▲1
	处理器
	八核及以上处理器，CPU主频≥2.6GHz

	▲2
	操作系统
	Android13及以上

	▲3
	RAM
	≥8GB

	▲4
	ROM
	≥128GB，支持存储扩展

	▲5
	屏幕
	5.8英寸≤显示屏幕尺寸≤6.0英寸,分辨率≥2160×1080

	6
	重量
	≤280g

	7
	设备尺寸
	≤167mm*80mm*15mm

	▲8
	电源
	≥5000mAh锂离子充电电池，电池不借助任何第三方工具可拆卸更换 

	
	
	内置备份电功能，开机状态下更换电池后设备不需要重新开机；中标后提供样机验证

	9
	数据通信接口
	标准的TYPE-C USB接口，支持OTG，支持正反随便插拔

	▲10
	
	为防止药水浸入USB接口，USB接口需标配胶塞，胶塞和机身一体化设计，非独立可移除的胶塞，中标后提供样机验证

	11
	按键
	整机产品物理按键需要满足以下要求：侧面开关电源键*1，侧面扫描键*2(左右各一个)，侧面音量键*2(“+”和“_”)，侧面自定义按键

	12
	防水防尘工业等级
	≥IP68

	▲18
	拍照
	前置≥800万像素，后置≥1600万像素

	19
	RFID
	支持NFC模块，方便读取操作

	20
	材质
	白色抑菌材质，耐腐蚀外壳材质，可耐受医用酒精、医用过氧化氢等医院常用消毒剂（含屏幕部分），整机支持紫外线消毒； 

	▲21
	指纹
	为方便日常使用，采用侧边指纹解锁的方式，不接受背面或正面指纹解锁方式

	22
	WIFI
	支持IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax，支持wifi6E，满足国内无线局域网WAPI安全协议标准，并提供第三方具有CNAS或CMA标识的检测报告复印件，其委托单位必须为投标产品原厂商；

	23
	数据传输
	5G全网通，支持双卡双待，

	24
	认证
	CCC

	▲25
	设备管理系统对接
	能无缝对接医院现有的PDA设备管理平台，产生费用由中标方承担；

	26
	质保期
	质保期不少于3年





